Комплектация дома

1. Фундамент- монолитная железобетонная плита толщиной 300мм (С разводкой внутренних инженерных сетей в конструкции фундамента).
2. Стеновой комплект в оцилиндрованном бревне диаметром 260 мм. (включает нарезку соединений, сверловку отверстий под нагеля, обработка антисептиком, комплект нагелей).Балки межэтажного перекрытия 100х200мм.
3. Сборка стенового комплекта (Гидроизоляционный слой между фундаментом и домом), включая врезку балок.
4. Стропильная система (включает доску стропильных ферм, вентиляционный брусок, доску обрешетки крыши, крепление пленки пароизоляции, также все плавающие, скользящие элементы необходимые для равномерной усадки).
5. Внешняя отделка дома (включает ветровую доску, доску подшивки свесов с покраской и установкой (вагонкой), обсады оконных и дверных проемов, наличники наружные, устройство террассы из строганной доски естественной влажности доска (сосна).Частичная шлифовка ,покраска дома и террас в 2 слоя Tikkurila.
6. Кровля дома металлочерепица.

(толщина 0,5мм),водосточная система с настилом и установкой.

1. Металлопластиковые окна (профиль рехау, двухкамерный стеклопакет, ламинация в цвет)
2. Дверь входная металлическая.

Стоимость дома по проекту «Лесная Рапсодия» 3 000 000 рублей.